附件1：
山东省计量科学研究院2026年度能力验证计划清单

	序号
	能力验证计划编号
	计划名称
	能力验证物品名称
	校准
参量
	对应CNAS领域/子领域
	校准依据
	预期指定值的测量不确定水平
	对参加者的要求
	指定值确定方式和能力评价准则
	项目联系人/
联系电话
/邮箱
	计划报名费用（元）
	报名截止时间
	计划完成时间

	1
	SDIMPTCD2026-01
	钢卷尺校准
	钢卷尺
	长度
	几何量/线纹
	JJG 4-2015
钢卷尺
	测量范围（0~30）m，
U=（0.10~050）mm，k=2
	具备开展钢卷尺校准能力
	以计划实施机构的校准值为指定值，采用En值进行能力评价
	胡安继
16653133876
hu-anji@163.com
	0
	2026-11-15
	2027-
3-31

	2
	SDIMPTCD2026-02
	量块校准
	量块
	长度
	几何量/端度
	JJG146-2011
量块
	测量范围：
(0.5～100)mm，
U=0.10μm+1×10-6ln，k=2.62
	具备三等及以下钢制量块校准能力
	以计划实施机构的校准值为指定值，采用En值进行能力评价
	高冉
15853167977
19317615@qq.com
	0
	2026-11-15
	2027-
3-31

	3
	SDIMPTCD2026-03
	光滑极限量规校准
	光滑极限量规(光面塞规)
	长度
	几何量/工程参量
	JJG 343-2012
光滑极限量规
	直径测量范围：(10~50)mm)，U=0.5μm，k=2
	具备开展光滑极限量规校准能力
	以计划实施机构的校准值为指定值，采用En值进行能力评价
	唐莹
18560076252
15098897835@163.com
	0
	2026-11-15
	2027-
3-31

	4
※
	SDIMPTWD2026-01
	湿度传感器校准
	湿度传感器
	湿度
	热学/湿度
	JJF1076-2020
数字式温湿度计校准规范
	（10~95）%RH，
U=（0.6~0.8）%RH，k=2
	（10~95）%RH
U＞（0.6~0.8）%RH，k=2
	以计划实施机构的校准值为指定值，采用En值进行能力评价
	穆蕾
18678786303
306041605@qq.com
	3500
	2026-11-15
	2027-
3-31

	5
	SDIMPTWD2026-02
	工业铂热电阻校准
	工业铂热电阻
	温度
	热学/温度
	JJG229-2010
工业铂、铜热电阻
	0℃，U=0.04℃，k=2
100℃，U=0.04℃，k=2
	U＞0.04℃，k=2
	以计划实施机构的校准值为指定值，采用En值进行能力评价
	于春萌
15688896256
15688896256@163.com
	0
	2026-11-15
	2027-
3-31

	6
	SDIMPTWD2026-03
	工作用玻璃液体温度计校准
	工作用玻璃液体温度计
	温度
	热学/温度
	JJG 130-2011
工作用玻璃体温度计
	测温范围：
（-30~300）℃（0.1分度值），U=(0.07~0.11)℃，k=2
	U＞(0.07~0.11)℃，k=2
	以计划实施机构的校准值为指定值，采用En值进行能力评价
	董锐
18678786309
18678786309@163.com
	0
	2026-11-15
	2027-
3-31

	7
	SDIMPTLY2026-01
	砝码校准
	砝码
	质量
	力学/质量
	JJG 99-2022
砝码
	测量范围：（1mg～2kg），
U=（0.002～1.0）mg,k=2
	测量范围：（1mg～2kg），
U>（0.002～1.0）mg,k=2
	以实施机构的测量值为指定值；
采用En值进行能力评价
	王连芳
18553159197
sdim81695371@163.com
	0
	2026-11-15
	2027-
3-31

	8
	SDIMPTLY2026-02
	压力变送器校准
	压力变送器
	压力
	力学/压力
	JJG 882-2019
压力变送器
	（0～1.6）MPa，
U=0.016%FS,k=2
	具备开展压力变送器校准能力
只做0.05级及以下等级
	以实施机构的测量值为指定值；
采用En值进行能力评价
	张帅
18615188830
18615188830@163.com
	0
	2026-11-15
	2027-
3-31

	9
	SDIMPTLE2026-02
	转速表校准
	转速表
	转速
	力学/转速
	JJG105-2019
转速表
	[bookmark: OLE_LINK4][bookmark: OLE_LINK3][bookmark: OLE_LINK5]200r/min，U=0.009 r/min；
[bookmark: OLE_LINK6]2000 r/min，U=0.09r/min；
20000 r/min，U=0.9 r/min，k =2
	[bookmark: OLE_LINK9]具备开展0.1级及以下等级转速表校准能力
	以计划实施机构的校 准值为指定值，采用 En值进行能力评价
	王飞
18678786315
344538335@qq.com
	0
	2026-11-15
	2027-
3-31

	10
	SDIMPTLE2026-03
	洛氏硬度计校准
	金属洛氏硬度计
	硬度
	力学/硬度
	JJG112-2013
金属洛氏硬度计
	测量范围:(20~70)HRC；(20~88)HRA.；(25~100)HRBW: U=0.6HR，k=2
	具备开展C标尺洛氏硬度计校准能力
	以计划实施机构的校 准值为指定值，采用 En值进行能力评价
	贾春楠
17668805808
lxjcn08@163.com
	0
	2026-11-15
	2027-
3-31

	11
	SDIMPTLE2026-04
	扭矩扳子校准
	数显扭矩扳子
	扭矩
	力学/扭矩
	JJG707-2014
扭矩扳子
	Urel=0.5%，k=2
	具备开展1.0级及以下等级扭矩扳子校准能力
	以计划实施机构的校 准值为指定值，采用 En值进行能力评价
	卢帅帅
18553159157
18553159157@163.com
	0
	2026-11-15
	2027-
3-31

	12
	SDIMPTLE2026-01
	工作测力仪校准
	数显工作测力仪
	力值
	力学/力值
	JJG 455-2000
工作测力仪
	[bookmark: OLE_LINK2][bookmark: OLE_LINK10][bookmark: OLE_LINK7]Urel=0.2%，k=2
	[bookmark: OLE_LINK8]具备开展1.0级及以下等级工作测力仪校准能力
	[bookmark: OLE_LINK1]以计划实施机构的校 准值为指定值，采用 En值进行能力评价
	戴军
18678786327
178965319@qq.com
	0
	2026-11-15
	2027-
3-31

	13
	SDIMPTLL2026-01
	水表校准
	饮用冷水水表
	流量
	力学/流量
	JJG 162-2019
饮用冷水水表
	Urel=0.5%,k=2
	具备开展饮用冷水水表校准能力
	以计划实施机构的校准值为指定值，采用En值进行能力评价
	翟恒涛
18615216279
18615216279@163.com
	0
	2026-11-15
	2027-
3-31

	14
	SDIMPTLL2026-02
	移液器校准
	移液器
	容量
	力学/容量
	JJG 646-2006
移液器
	标称容量：（100~1000）μL，
U=（0.2~0.8）μL，k=2
	标称容量：100μL，U>0.2μL；
500μL，U>0.5μL；
1000μL，U>0.8μL，k=2
	以计划实施机构的校准值为指定值，采用En值进行能力评价
	马婷婷
18560076598
matingting@sdim.cn
	0
	2026-11-15
	2027-
3-31

	15
	SDIMPTDX2026-01
	安装式交流电能表校准
	单相安装式标准电能表
	电能：
单相220V 30A、5A  cosφ=1.0、0.5L、0.8C
	电磁/电能
	JJG596-2026
安装式交流电能表检定规程
	U＜0.010%,k=2
	U＞0.010%,k=2
	以计划实施机构的校准值为指定值，采用En值进行能力评价
	汪心妍
18678786392
18678786392@163.com
	0
	2026-11-15
	2027-
3-31

	[bookmark: _GoBack]16
	SDIMPTDX2026-02
	数字多用表校准
	数字多用表
	1.直流电压（10V）、
2.交流电压
(10V、1kHz)、
3.直流电阻(1kΩ)
	电磁/直流、交流电压、
电阻
	JJF1587-2016
数字多用表校准规范
	直流电压：
U = 6×10-5V， k=2；
交流电压：
U = 6×10-4V,
k=2;
直流电阻：
U = 1.2×10-5,
k=2
	直流电压：
U ≥ 6×10-5V， k=2；
交流电压：
U ≥ 6×10-4V,
k=2;
直流电阻：
U ≥ 1.2×10-5,k=2
	以计划实施机构的校准值为指定值，采用En值进行能力评价
	管泽鑫
13256115120
13256115120@163.com
	0
	2026-11-15
	2027-
3-31


注：
1.无“※”项目为本实验室非CNAS能力验证提供者（PTP）认可项目，依据CNAS-RL02:2003中“4.5选择能力验证活动的要求”，实验室可以选择依据ISO/IEC 17043获准认可的PTP在其认可范围外运作的能力验证计划（含测量审核）来满足能力验证领域和频次的要求，并填写《能力验证活动适宜性核查表》（见CNAS-RL02附录A），以对所选能力验证活动的适宜性进行评价。
2.以上项目我单位均开展测量审核活动，欢迎各机构致电垂询。
2

